**РЕКОМЕНДАЦИИ «О действиях при пожаре в жилом доме»**

При поступлении сигнала пожар от автономного пожарного извещателя

**Необходимо проверить на наличие признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.), а также:**

* на ранней стадии развития пожара применить первичные средства пожаротушения (при наличии огнетушителя);
* при сильном развитии пожара, и невозможности применения первичных средств пожаротушения, если имеется возможность, изолировать помещение, где произошло загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распространения дыма и огня;
* немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01,
* с мобильного тел. 101;
* сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что горит, где и какие признаки пожара;
* оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами;
* не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

**Эвакуация из помещений при пожаре**

Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу:

* не поддавайтесь панике;
* если нет возможности эвакуироваться, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения.
* во избежание тяги из коридора и проникновения дыма - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток.

**Правила использования огнетушителей**

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся в порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

* поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);
* сорвать пломбу;
* выдернуть чеку за кольцо;
* путем нажатия рычага, огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотных огнетушителей:

* поднести огнетушитель к очагу пожара;
* выдернуть чеку;
* направить раструб на очаг пожара;
* открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).

**При обнаружении ложного сигнала, а также при загорании пищи на плите**

Если причиной срабатывания извещателя явилось задымление вследствие пригорания пищи и нет возгорания на кухне, то необходимо, повернув его корпус против часовой стрелки, снять извещатель с основы, нажать на кнопку, отключающую звуковой сигнал, и продуть его. После этого установить на место, убедиться, что красный индикатор светится с определенной периодичностью, что свидетельствует о его работоспособности.

**Автономный пожарный го вещатель - помощник в доме.**

На сегодняшний день автономный пожарный извешатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров.

Извещатель пожарный дымовой - предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Они не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования (приемно-контрольных станций и т.п.).  
Извешатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу при:

* температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55°С;
* относительной влажности воздуха до 90% при температуре плюс 40°С; Электрическое питание из вешателя осуществляется от батареи «Крона» номинальным напряжением 9В.

Извешатель устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме санузлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений), в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, удаленных от отопительных приборов.  
Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный из вещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно. Автономные пожарные щвещатели при применении их в квартирах следует устанавливать по одному в каждом помещении.  
Всего одного из вещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.  
Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы из вещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли при помощи пылесоса.  
Минимум раз в год требуется менять батарейку либо если извешатель выдает периодический звуковой сигнал, что обозначает «разряд батареи». После установки нового элемента питания, а также периодически (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работоспособность извещателя. При помощи разогнутой канцелярской скрепки, в водим ее в дымовую камеру до упора (на время до 6 сек) через отверстие, расположенное на крышке извещателя. Убеждаемся в срабатывании извещателя по появлению непрерьгвного звукового сигнала «Пожар» и миганию оптического индикатора.

**Памятки**

**[](http://www.dsp-omsk.ru/files/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80/b/1.png)[](http://www.dsp-omsk.ru/files/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80/b/2.png)[](http://www.dsp-omsk.ru/files/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80/b/3.png)**